
達人診断プログラムをダウンロード頂きありがとうございます。

本アプリケーションの情報を以下に示します。

[ソフトウェアの名前]
T.S.

[バージョン]
3.3.0 : 2026.04.28 (製品版、体験版)
3.2.4 : 2026.04.01 (製品版、体験版)
3.2.3 : 2026.01.26 (製品版、体験版)
3.2.2 : 2025.03.07 (製品版、体験版)
3.2.1 : 2024.04.01 (製品版、体験版)
3.2.0 : 2023.03.01 (製品版、体験版)
3.1.2 : 2022.03.08 (製品版、体験版)
3.1.1 : 2021.03.11 (製品版、体験版)
3.1.0 : 2020.12.16 (製品版、体験版)
3.0.1 : 2020.03.30 (製品版、体験版)
3.0.0 : 2019.11.30 (製品版、体験版)
2.2.0 : 2019.11.11 (製品版、体験版)
2.1.3 : 2019.07.15 (製品版、体験版)
2.1.2 : 2019.06.15 (製品版、体験版)
2.1.1 : 2019.06.12 (製品版、体験版)
2.1.0 : 2019.05.14 (製品版、体験版)
2.0.1 : 2019.03.13 (製品版、体験版)
2.0.0 : 2019.03.12 (製品版、体験版)
1.2.4 : 2018.12.14 (製品版、体験版)
1.2.3 : 2018.11.21 (製品版、体験版)
1.2.2 : 2018.11.01 (製品版、体験版)
1.2.1 : 2018.10.08 (製品版)
1.2.0 : 2018.09.17 (製品版、体験版)
1.1.2 : 2018.08.01 (製品版、体験版)
1.1.1 : 2018.06.27 (製品版、体験版)
1.1.0 : 2018.06.08 (製品版、体験版)
1.0.4 : 2018.05.08 (製品版、体験版)
1.0.3 : 2018.04.23 (製品版、体験版)
1.0.2 : 2018.04.18 (製品版、体験版)
1.0.1 : 2018.04.05 (製品版、体験版)
1.0.0 : 2018.04.01 (製品版、体験版)

[ファイル構成]
zipの解凍フォルダーにインストーラー"達人診断.msi"および本ファイル（はじめにお読みください.txt）です

インストーラー内は
Microsoft .NetFramework4.7にて作成した
実行ファイル、DLLおよびlibフォルダー内にプログラムで用いるテキストおよびPDFファイルの構成です

[オープンソースライブラリを利用規約]
１．本ソフトウェア一部に以下のオープンソースライブラリを利用しております。
　(a)DocPanelSuite / MIT License (WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll)
　(b)TreeGridView / Microsoft Public License(Ms-PL) (ExpandableGridView.dll)
２．本ソフトウェアソフトウェア利用規約を締結した際に、上記オープンソースライブラリの規約にも同意したものとされ、効力を生ずるものとします。
３．上記オープンソースライブラリのライセンスは、本ソフトウェア規約の文末に記載されています。


[動作環境]
オペレーティングシステム：Windows10以降
ミドルウェア：.NET Framework4.7 以降
メモリ：4GB 以上
ハードディスク：500MB以上の空き
モニタ：SXGA（1280×1024）と同等、またはそれ以上の解像度を推奨

[インストールに関する情報]
・同フォルダー内の"達人診断.msi"をダブルクリックするとインストーラが起動します。
　インストーラーフォームの表示順にインストールしてください。

・インストール後、デスクトップおよびスタートメニューに"達人診断"のショートカットが作成されます。

・ショートカットをダブルクリックするとプログラムが起動します。
　なお、お使いのＰＣのセキュリティソフトにより起動しない場合は、セキュリティソフトの設定をお願いします。

・アンインストールの方法
　Windowsスタートメニュー → 設定 → アプリ 
　→ アプリと機能の検索ボックスに"達人診断"と入力して現れるプログラムのアンインストールボタンを押して下さい。


[更新履歴]
・2026.04.28 ver.3.3.0(製品版、体験版)
	・(変更)N値計算による柱接合部Iの算定を，「X・Y両方向に対し，大きい方向のN値を用いて行う」方法に変更。

・2026.04.01 ver.3.2.4(製品版、体験版)
	・(追加)A工法のkN単価の更新。

・2026.01.26 ver.3.2.3(製品版、体験版)
	・(更新)ユーザーズマニュアルの一部更新。

・2025.03.07 ver.3.2.2(製品版、体験版)
	・(追加)A工法の追加に伴う壁リストの更新。

・2024.04.01 ver.3.2.1(製品版、体験版)
	・(変更)プログラム名称を「達人診断」から「T.S.」に変更。
	・(追加)A工法の追加に伴う壁リストの更新。

・2023.03.01 ver.3.2.0(製品版、体験版)
	・(追加)A工法の追加に伴う壁リストの更新。

・2022.03.08 ver.3.1.2(製品版、体験版)
	・(追加)A工法の追加に伴う壁リストの更新。
		A-473 真壁「370開口」裏桟なし
	・(変更)A工法のkN単価変更に伴う壁リストの更新。
		A-173 「370開口」：141,553円/kN → 67,829円/kN
		A-273 「370開口」：98,822円/kN → 49,959円/kN

・2021.03.11 ver.3.1.1(製品版、体験版)
	・(追加)A工法の追加に伴う壁リストの更新。

・2020.12.16 ver.3.1.0(製品版、体験版)
	・(修正)面材要素(壁)の中間部に柱を配置すると、自動で壁を分割します。
　　　　	この時、追加した中間部柱の接合部低減係数Kjに不具合があり、修正しました。
	・(修正)一般診断法(標準法)の診断書において，壁リストに表示される基礎仕様に不具合があり、修正しました。
	・(追加)任意の階で通り芯を入力するとき、全ての階の同じ位置に通り芯を自動入力する機能を追加。
	・(追加)面材要素の中間部に柱を入力した場合や、柱をまたいで面材要素を入力した場合に、柱の位置で面材要素自体を分割する。
	・(追加)建物概要フォームの上部にも、作業フォルダー名と作業ファイル名を表示する。
	・(追加)補強設計モードへ移行する際に現れる「注意ダイアログボックス」を表示させないようにする機能を追加。
 
・2020.03.30 ver.3.0.1(製品版、体験版)
	・(修正)Ver.2.1.3以前のプログラムで作成したデータを読み込む際、小屋裏物置の内法高さが1.40mより大きい場合にデータ読み込みに失敗する不具合を修正
	・(修正)精密診断法1の利用時、床倍率の「(0.00)倍率なし」が保存されない不具合を修正
	・(追加)2019年度評価_A工法「単独壁仕様」を追加
	・(追加)補強設計での概算コストをCAD入力フォームの表示メニューに表示する機能を追加
	・(追加)耐力要素リストの名称末尾に耐力値を表示する機能を追加

・2019.11.30 ver.3.0.0(製品版、体験版)
	・一財)日本建築防災協会による審査プログラム(プログラム名称：達人診断R1)に合わせたメジャー更新。

・2019.11.11 ver.2.2.0(製品版、体験版)
	・(変更)全ての入力項目の初期値を未設定に変更。また、未設定の項目がある状態では診断書の作成は出来ない。
	・(変更)開口部に耐力要素を重ねて配置する状況では、開口部の耐力，剛性を無効にする。
	・(変更)柱の性能評価では、X方向とY方向の接合部を別々に評価する。
	・(変更)一般診断法詳細法における偏心率の算定方法には、耐力を用いる。
	・(変更)精密診断法1において、「壁部材の劣化程度」の設定は、精密診断法1を選択時に初期値を選択する。
	・(変更)CAD設定において、柱の金物記号を「実際に用いている金物記号」を表示。
	・(変更)一般診断法おいて、「簡易法」を「標準法」に名称変更。
	・(変更)CAD設定において、開口部の名称を変更。(腰窓 → 窓型開口、掃き出し窓 → 掃き出し開口)
	・(変更)CAD設定において「柱の樹種，小径，劣化程度」を選択する機能を削除。(診断法方法1での診断には用いてないため)
	・(変更)基礎と柱接合部の性能を表す名称を変更。（基礎ランク → 基礎仕様、接合部ランク → 接合部仕様)
	・(変更)A工法の「種別」を「ユーザー定義要素」に変更。
	・(追加)CAD設定において、補強設計モードにおける面材要素を開口部に重ねることが可能。
	・(追加)診断書の作成に必要な項目を設定状況を「ナビゲーションウィンドウ」に表示。
	・(追加)精密診断法1において、CAD画面の室名の下に水平構面の床倍率を表示。
	・(追加)CAD設定において、垂壁や腰壁の仕様を指定していない場合、開口部の記号を薄く表示
	・(追加)建物概要設定からCAD設定に操作画面を変更するとき、外周線の入力に関する注意事項を表示。
	・(追加)CAD設定において、開口部の初回入力時に注意事項を表示。

・2019.07.15 ver.2.1.3(製品版、体験版)
	・(修正) 一般診断法の詳細法、平屋、建物種別を軽い建物とした場合に、
　　　　 床荷重(0.28)を0.29と出力していた不具合を修正。
	・(修正) 一般診断法において、診断書出力の壁配置図の四分割線が正しく描画されない場合がある不具合を修正。
　　　　 不具合はCAD画面上側の方位を「北」以外とした場合に生じます。なお、診断値への影響はありません。
	・(修正) 精密診断法1の精算法において、重心算定に用いる単位荷重の値を一般診断法の詳細法で用いる値に修正。
	・(修正) 精密診断法1のプレゼンシート出力において、配置低減および剛性率低減の出力の不具合を修正。
　
・2019.06.15 ver.2.1.2(製品版、体験版)
	・(修正)一般診断_総合評価(基礎)の出力に関する不具合を修正。
	　建物概要フォームの「基礎の状態」で玉石基礎およびその他を選択した場合，選択結果が正しく反映されない。
　
・2019.06.12 ver.2.1.1(製品版、体験版)
	・(修正) 建物形状によりN値構面図が正しく描画されない不具合を修正。
	・(変更) 概要フォームにてファイルを開く時、はじめに現在表示されてる作業の保存を選択する機能を中止。
	　　保存する場合は、表示ダイアログにてキャンセルを押し、フォームに戻って保存を行う。

・2019.05.14 ver.2.1.0(製品版、体験版)
	・(修正) 精密診断法1の補強設計モードに表示される"壁の補強枚数の目安"の値を修正。
	・(修正) 精密診断法1の多雪区域を選択時の途中計算出力の不具合を修正。
	・(変更) CAD入力時に柱と筋かいの操作方法・オプションに表示される"位置"を編集できないように変更。
	・(変更) 診断書の"壁構成リスト"にて，A工法の公認種別を出力しないように変更。
	・(追加) CAD画面フォームの表示メニューに"積雪なしの診断値を表示するチェックボックス"を追加。
             多雪区域での診断時にここにチェックを入れると，積雪深さ「無し(1m未満)」とした場合の結果を表示。
	・(追加) 1クリックで特定のデータのみをCAD画面に表示する機能を追加。
             CAD入力フォームのデータリストビューのデータ名称の右側にあるボタンを右クリックすると，
             クリックした種類のデータのみを表示し，他のデータを全て非表示にする。

・2019.03.13 ver.2.0.1(製品版、体験版)
	・(修正) 筋かいの壁リスト名変更に伴う、既存ファイルとの不整合を修正。

・2019.03.12 ver.2.0.0(製品版、体験版)
	・(追加) 精密診断法1「精算法」（必要耐力表を用いる方法）と「Ai法」（建築基準法施行令に準じる方法）に対応。
	・(追加) 補強設計モードでの入力・変更をクリアする機能を追加。
	・(追加) 「新規A工法」および「ログ耐力壁」を壁リストに追加。
	・(修正) 一般診断法標準法において，充足率が0となる側端部がある場合の配置低減係数の算出方法を修正。
	・(修正) モジュール幅÷グリッド分割数」が割り切れない場合，直交する開口部が入力できない場合がある不具合を修正。
	・(変更) 通し柱に「法適合チェック」を入れた際，当該階のみを柱接合部Iとする。
	・(変更) 柱接合部IIIの指定をなくし，接合部IIIとIVはCAD画面での通し柱入力により自動判別する。
	・(変更) 建防協Q&A集のQ3.87に基づき，壁基準耐力が1kN/m以上2kN/m未満の場合の柱接合部低減係数を直線補間して求める。
	・(変更) 壁リスト「不明(耐力有)」を削除。
	・(変更) 一般診断法「無開口壁率により『その他の耐震要素』の耐力を求める方法」を削除。
	・(変更) 一般診断法標準法において，斜め耐力壁の側端部判定を壁の中点座標で行う。
	・(変更) 補強設計モードで入力した通り芯を、既存診断モードには表示しない。

・2018.12.14 ver.1.2.4(製品版、体験版)
 	・(変更) 多雪区域の積雪深さを1.00mから0.10m刻みとして上限3.00mに変更。
 	・(変更) 基礎の状態により基礎形式を自動的に設定。
 	・(追加) 建物概要フォームに短辺長さを表示。
 	・(追加) 短辺長さの診断者設定に対応。
 	・(追加) 基礎の状態に「玉石基礎（RC底盤設置し足固め等緊結）（基礎II）」を追加。
 	・(追加) 精密診断法1のβ版に以下の機能を追加：建物各部の単位重量，各階階高および建物高さの設定，地盤種別の選択，各部の検討。

・2018.11.21 ver.1.2.3(製品版、体験版)
	・(修正) CAD画面上の「評点（速報）」と診断書とで、上部構造評点と偏心率の値が異なる場合がある不具合を修正。
          CAD画面上に表示される値の少数桁を丸める手続きで最大誤差0.01が生じる場合がありました。
          なお、これまでの診断書（出力）には影響ありません。
	・(修正) CAD画面上の"偏心率0.15未満エリア"（重心回りの田の字）のX方向とY方向が逆転している不具合を修正。
	・(変更) 各階の短辺長さの算出方法を変更。
 　　    「外接矩形（外周線に外接する矩形）の短辺長さとする方法」から「(外周線内面積)÷(外接矩形の長辺長さ)で求める方法」に変更。
	・(変更) CAD画面上での一般診断法と精密診断法1の切り替えを制限。診断方法の変更は建物概要フォーム上で行う形式となります。
	・(追加) 補強設計モードにおいて基礎のランクを上げる際，基礎補強工事が必要な範囲を表示する機能を追加。

・2018.11.01 ver.1.2.2(製品版、体験版)
	・(修正) CAD画面上の診断方法と異なる方法の診断書を出力すると，壁配置図内のCAD平面図が正しく出力されない不具合を修正。
 	・(変更) CAD画面 開口部の基礎ランクの初期値を、建物概要フォームと連動。
	・(変更) 建物概要フォームの診断方法とCAD画面上の診断方法を連動。
	・(追加) 精密診断法1（精算法およびAi法）のCAD操作をテスト版として公開。
 　　　　 出力部はVer2.0.0にて公開予定。
 　　　　 なお、今回のテスト公開では
 　　　　 建物高さ6m，各階単位重量は建防協指針の簡易重量表の値，地盤種別は第1種。
 　　　　 今後のテスト公開にて、詳細入力に対応予定。
	
・2018.10.08 ver.1.2.1(製品版)
	・(修正) プレゼンシート出力において、評点1.0以上の記号を"△"と表記していた。→"〇"に修正

・2018.09.17 ver.1.2.0(製品版、体験版)
	・(修正) 補強専用筋かい「A-911二ツ割筋かい」の基準耐力と基準剛性を修正。
 	・(修正) 面材要素の名称(記号:W27)を修正を修正。
 			 修正前：パーティクルボード壁(胴縁その他)
 			 修正後：パーティクルボード(胴縁その他)
 	・(追加) 斜め壁の入力機能を追加。
	・(追加) プレゼンシート出力機能を追加。

・2018.08.01 ver.1.1.2(製品版、体験版)
	・(修正) 診断書のCAD入力画面キャプチャの剛心・重心表示が，既存・補強のどちらでも「CAD入力画面で選択されているモード」の内容となる不具合を修正。
 	・(修正) 面積が0の部屋が入力されているファイルを読み込んでCAD入力フォームへ移行するとエラーが出る不具合を修正。
 	・(修正) 診断書作成において，「補強工法リスト&概算コスト」と診断書を同時に出力する場合，診断書のページ番号が出力されない不具合を修正。
 	・(追加) グリッド分割に1/6を追加。
 	・(追加) 補強モードにおいて「既存診断で入力された要素の濃度を変更し，補強モードで入力された要素を強調表示する機能」を追加。これに伴い表示メニューのレイアウトを一部変更。
 	
・2018.06.27 ver.1.1.1(製品版、体験版)
	・(修正) その他の耐力Qeの算定において、無開口壁率を選択した場合の不具合を修正。
 	・(修正) 多雪区域でのN値計算において、積雪深さの不具合を修正。
 	・(修正) 診断書の"壁構成リスト"の出力不具合を修正。
 	・(修正) 診断書の"柱接合部リスト"の出力不具合を修正。
 	・(修正) 診断書の"N値構面図"の筋交いの向きの表記に関する修正。
 	・(追加) 部屋の多角形入力に対応。
 	・(変更) 重心位置の算定する際の、下屋荷重を変更。
 	・(変更) 診断書の出力において、柱接合の仕様を"基準法に適用"を選択した場合の仕様変更。
 
・2018.06.08 ver.1.1.0(製品版、体験版)
 	・(追加) 診断書出力ページにN値構面図を追加。
 	・(追加) 出力項目に"補強工法リスト&概算コスト"を追加。
 	・(変更) 柱頭柱脚接合部低減係数の算出に用いる接合ランクを以下のように変更。
  		  検討方向毎に設定。→ 検定方向によらず各方向の最大値を設定。
	・(修正) 新規作成時に作業履歴が初期化されない不具合を修正。
 	・(修正) 耐力評価をしない無開口壁に関する修正
          当該壁が開口部の間に配置されるとき、一体の開口部として扱う。
 	・(修正) ユーザー定義壁の編集に関する不具合を修正
 	・(修正) 壁構成リストの出力に関する不具合を修正
 
・2018.05.08 ver.1.0.4(製品版、体験版)
	・ヘルプファイル(PDF)を本プログラムのプロセスとして起動すると生じる不具合を修正。
          エクスプローラーにてショートカットフォルダーを表示するように変更。

・2018.04.23 ver.1.0.3(製品版、体験版)
	・アプリケーション起動時に、作業フォルダを指定しない状態で終了出来ない不具合を修正。

・2018.04.18 ver.1.0.2(製品版、体験版)
	・建物概要フォームにて、接合部(I)、基礎形式(I),床仕様(I)を選択して保存したデータを読み込むと、
          デフォルト値(接合部IV, 基礎形式II, 床仕様II)に設定される不具合を修正。
・2018.04.05 ver.1.0.1(製品版、体験版)
	・CAD入力時に部材が重複するなどの不具合を修正
・2018.04.01 ver.1.0.0(製品版、体験版)
・2018.03.11 ver.0.0.1(体験版)

[既知の不具合]
・インストール時とアプリケーション起動時に
OSのユーザーアカウント制御(UAC)の確認フォームが表示されます。
”はい”を押して進んで頂くか、UACの設定変更により”通知しない”に変更して下さい。

・体験版(ver.0.0.1)とver1.0.0以降とはプログラムの変更等により正しく読み込まれない場合があります。
　申し訳ございませんが、ver1.0.0にて再度データの作成をお願いします。　

・製品版の出力において壁配置図の外壁ライン（ポリゴン）表示しています。
　AcrobatにてPDFを作成すると、ポリゴン内の領域が塗りつぶされる不具合が生じます。
　Microsoft Print to PDFにて出力をお願いします。

[著作権]
Copyright c 2018 株式会社えびす建築研究所

ご不明な場合には以下のメールにて質問をお願いします。
お手数ですが、質問内容は出来るだけ詳細な記載をお願いします。
mail: tatujinCSzero@ebi-ken.co.jp


[オープンソースライブラリのライセンス]

(a)DocPanelSuite/MIT License (WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll)

The MIT License

Copyright (c) 2007 Weifen Luo (email: weifenluo@yahoo.com)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


(b)TreeGridView/Microsoft Public License(Ms-PL) (ExpandableGridView.dll)

Microsoft Public License (MS-PL)

This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you
accept this license. If you do not accept the license, do not use the software.
1. Definitions
The terms "reproduce," "reproduction," "derivative works," and "distribution" have the
same meaning here as under U.S. copyright law.
A "contribution" is the original software, or any additions or changes to the software.
A "contributor" is any person that distributes its contribution under this license.
"Licensed patents" are a contributor's patent claims that read directly on its contribution.
2. Grant of Rights
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare derivative works of its contribution, and distribute its contribution or any derivative works that you create.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or otherwise dispose of its contribution in the software or derivative works of the contribution in the software.
3. Conditions and Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors' name, logo, or trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are infringed by the software, your patent license from such contributor to the software ends automatically.
(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, trademark, and attribution notices that are present in the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only under this license by including a complete copy of this license with your distribution. If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may only do so under a license that complies with this license.
(E) The software is licensed "as-is." You bear the risk of using it. The contributors give no express warranties, guarantees or conditions. You may have additional consumer rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under your local laws, the contributors exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
